	Данные по уровню воды ЕЖЕДНЕВНО включать в справку-доклад!


ПОЛОВОДЬЕ 2026
Информацию по  уровню воды  р. Воя получать утром 8.30 по телефону 89628965771 у Сунцовой Натальи Александровны, а по Аркулю на сайте Кировского ЦГМС  поисковик-  Нолинск- Изменение уровня воды в реках Воя и Вятка.
	№ п/п
	Дата
	река Воя
	река Вятка
	+/- уровня р.Воя от нулевой отметки 2025
	+/- уровня р.Вятка от нулевой отметки 2025
	+/- уровня р.Воя от нулевой отметки 2024
	+/- уровня р.Вятка от нулевой отметки 2024

	
	
	От нулевой отметки
	+/- за сутки
	От нулевой отметки

	+/- за сутки
	
	
	
	

	
	28.03
	
	
	172
	+4
	
	+2
	
	+2

	
	29.03
	44
	
	177
	+5
	
	+3
	+3
	+3

	
	30.03
	46
	+2
	182
	+5
	
	
	-6
	+3

	
	31.03
	50
	+4
	190
	+8
	
	+7
	0
	+4

	1
	1.04
	62
	+12
	198
	+8
	+10
	-11
	0
	+6

	2
	2.04
	74
	+12
	215
	+15
	+5
	-11
	+7
	+6

	3
	3.04
	90
	+16
	230
	+17
	+4
	0
	+7
	+6

	4
	4.04
	118
	+28
	253
	+23
	+6
	+10
	+20
	+11

	5
	5.04
	173
	+55
	277
	+24
	+12
	+8
	+34
	+40

	6
	6.04
	206
	+33
	346
	+ 69
	-12
	+64
	+40
	+40

	7
	7.04
	289
	+83
	574
	+228
	-2
	+3
	+6
	+36

	8
	8.04
	359
	+70
	580
	+6
	-7
	+2
	-10
	+25

	9
	9.04
	376
	+17
	602
	+22
	+3
	+6
	-21
	+110

	10
	10.04
	376
	0
	562
	- 40
	+17
	+9
	0
	-28

	11
	11.04
	330
	-46
	556
	-6
	+14
	+12
	+28
	-6

	12
	12.04
	273
	-57
	561
	+5
	-17
	+7
	+42
	-20

	13
	13.04
	221
	-52
	568
	+7
	-12
	+4
	+35
	0

	14
	14.04
	200
	-9
	577
	+9
	-4
	+6
	+15
	+5

	15
	15.04
	216
	+16
	586
	+9
	-1
	+2
	-7
	+9

	16
	16.04
	270
	+54
	598
	+12
	-3
	+3
	-30
	+17

	17
	17.04
	271
	+1
	606
	+8
	+2
	+12
	-8
	+23

	18
	18.04
	273
	+2
	612
	+6
	+12
	+9
	+17
	+18

	19
	19.04
	304
	+31
	618
	+6
	+3
	+17
	-3
	+20

	20
	20.04
	321
	+17
	625
	+7
	-5
	+7
	-10
	+15

	21
	21.04
	377
	+56
	632
	+7
	0
	+11
	-4
	+12

	22
	22.04
	375
	-2
	635
	+3
	+6
	+12
	-7
	+12

	23
	23.04
	372
	-3
	637
	+2
	-1
	+12
	-20
	+6

	24
	24.04
	257
	-115
	639
	+2
	-11
	+13
	-25
	+7

	25
	25.04
	267
	+10
	640
	+1
	-10
	+15
	_-11
	+10

	26
	26.04
	261
	-6
	642
	+2
	-5
	+14
	-8
	+5

	27
	27.04
	287
	+26
	646
	+4
	-5
	+13
	-6
	+7

	28
	28.04
	312
	+25
	650
	+4
	-6
	+10
	0
	+7

	29
	29.04
	284
	-28
	655
	+5
	-1
	+10
	+2
	+6

	30
	30.04
	291
	+7
	657
	+2
	-6
	+8
	-2
	+5

	31
	1.05
	266
	-25
	658
	+1
	+8
	+12
	-4
	+10

	32
	2.05
	251
	-15
	656
	-2
	0
	+5
	-
	+4

	33
	3.05
	215
	-36
	654
	-2
	+3
	+8
	-
	+2

	34
	4.05
	202
	-13
	651
	-3
	-
	+3
	-3
	+3

	35
	5.05
	198
	-4
	649
	-2
	+7
	+3
	+6
	+3

	36
	6.05
	192
	-6
	646
	-3
	
	+1
	-4
	0

	37
	7.05
	192
	0
	643
	-3
	
	-9
	-2
	+3

	38
	8.05
	191
	-1
	641
	-2
	
	-6
	-
	0

	39
	9.05
	193
	+2
	637
	-4
	
	-15
	-
	+4

	40
	10.05
	177
	-16
	632
	-5
	
	-11
	
	+2




Изменение уровня воды в реках Воя и Вятка.
	№ п/п
	Дата
	река Воя
	река Вятка
	+/- уровня р.Воя от нулевой отметки 2025
	+/- уровня р.Вятка от нулевой отметки 2025
	+/- уровня р.Воя от нулевой отметки 2024
	+/- уровня р.Вятка от нулевой отметки 2024

	
	
	От нулевой отметки
	+/- за сутки
	От нулевой отметки
	+/- за сутки
	
	
	
	

	41
	11.05
	166
	-11
	627
	-5
	
	-31
	
	-7

	42
	12.05
	
	
	
	
	
	-18
	
	+3

	43
	13.05
	
	
	
	
	
	-14
	
	-4

	44
	14.05
	
	
	
	
	
	-13
	
	-6

	45
	15.05
	
	
	
	
	
	-3
	
	-16

	46
	16.05
	
	
	
	
	
	-12
	
	-20

	47
	17.05
	
	
	
	
	
	-10
	
	-31

	48
	18.05
	
	
	
	
	
	-14
	
	-35

	49
	19.05
	
	
	
	
	
	-10
	
	-34

	50
	20.05
	
	
	
	
	
	-6
	
	-38

	51
	21.05
	
	
	
	
	
	+7
	
	-27

	52
	22.05
	
	
	
	
	
	+10
	
	-26

	53
	23.05
	
	
	
	
	
	+10
	
	-5

	54
	24.05
	
	
	
	
	
	+4
	
	-5

	55
	25.05
	
	
	
	
	
	0
	
	-9

	56
	26.05
	
	
	
	
	
	-5
	
	

	57
	27.05
	
	
	
	
	
	-2
	
	

	58
	28.05
	
	
	
	
	
	+1
	
	

	59
	29.05
	
	
	
	
	
	-2
	
	

	60
	30.05
	
	
	
	
	
	-7
	
	

	61
	31.05
	
	
	
	
	
	-11
	
	

	62
	02.06
	
	
	
	
	
	-35
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Критический уровень р. Вятка 735-740 см был один раз за всю историю наблюдений
Критический уровень для дамбы в п. Аркуль от 740 до 780 см
76566 Аркуль
76627Воя
Вятка - Уровень начала подтопления объектов, н.п. НЯ, 650см
Вятка - Критический (максимальный уровень)  ОЯ, 750см
Воя - Уровень начала подтопления объектов, н.п. НЯ, 470см
Воя - Критический (максимальный уровень)  ОЯ, 640см





	ПОЛОВОДЬЕ 2026



